Rozměry oken a dveří.  **Rozměry uvádí stavební otvory**.  Velká okna jsou se sloupkem uprostřed.

Požadavky:

* barva oken bílá
* profil A, prvoplast
* profil min. 80 mm
* těsnění vkládané (i středové)
* teplý rámeček
* uzavřená ocelová výztuha v rámu
* tloušťka ocelové výztuhy min. 1,5mm
* hloubka osazení skla min. 20 mm
* Uw min. 0,8 W/ m2K a méně
* sklo vkládané, ne lepené
* kvalitní celoobvodové kování s možností mikroventilace
* vchodové dveře s „ teplým prahem“

Kdybyste ještě něco potřebovali doplnit, tak jsem k dispozici.

**Trojsklo:**

Okno do chodby - otevíravé, sklopné - šířka 840 mm, výška 1500 mm    **1 ks**

Okno jídelna - dvoukřídlé, levé otevíravé, pravé otevíravé sklopné, šířka 1960 mm, výška 1500 mm           **1 ks**

Okna - šířka 1690 mm, výška 1500 mm. Levé otevíravé, pravé otevíravé sklopné   **4 ks**

Dveře na terasu - šířka 1920 mm, výška 2520 mm,  výklopně posuvné   **1 ks**(klika z obou stran, zvenku i zevnitř na uzamčení bezpečnostním zámkem

Vchodové dveře -  šířka 1080 mm, výška 2490 mm, nějaké střední relace. Musí se udělat nějaký světlík, aby dveře nebyly tak vysoké?

**Dvojsklo:**

Okno na půdu - šířka 990 mm, výška 880 mm, bez sloupku, otevíravé sklopné   **1 ks**

Okno do garáže - šířka 1690 mm, výška 1500 mm, levé otevíravé, pravé otevíravé sklopné   **1 ks**

Okno do garáže - šířka  1990 mm, výška  750 mm - fix (pevně zasazené v rámu, neotvíravé)  **1 ks**

Dveře do garáže - šířka 1080 mm, výška 2480 mm. Stačí nějaké obyčejné. **1 ks**

Dveře na půdu - šířka 880 mm, výška 2135 mm. Stačí obyčejné s užším rámem, aby se moc nezmenšil otvor na průchod.   **1 ks**

U zeleně označených oken může být užší rám – kvůli ceně.

Vnitřní parapety plastové 180 mm, venkovní plastové 195 mm.

Žaluzie do všech oken kromě okna na půdu a dlouhého okna v garáži.

Voděodolnou a paropropustnou pásku do všech oken + kompletní montáž všeho.

Budeme potřebovat i garážová vrata, ale nevím, jestli je také dodáváte.

S pozdravem

Jarmila Haltmarová