1. NÁTĚRY NA DŘEVO

**Štíty a podbití domu** (vše luxol či podobný typ laku, odstín palisandr)

Štít vepředu, štít vzadu viz foto. Vepředu je nutno dát více nátěrů, je to jižní strana a bude hodně sát. Je potřeba použít hodně dlouhý žebřík nebo lešení.

Podbití po obvodu domu, jehož půdorys je 9,5x14 m. Viz fotografie. Stačí jedna vrstva a středně dlouhý žebřík. Dále se budou natírat ostatní dřevěné prvky: mřížka u růže, zadní dveře u garáže, dvířka na půdičku nad garáží, zábradlí na balkóně (vše viz foto). Je potřeba připevnit 5 kusů palubek vypadlých z podbití, které máme.

Poznámky: Strop pergoly nenatírat, je v dobrém stavu, tam povětrnostní vlivy nepůsobí. Nepotřísnit fasádu, tento typ barvy nelze smýt !

**Plot**

Délka plotu je rovna obvodu parcely tj. 100m. Plot je z dřevěných planěk. Střídají se vždy širší plaňky (9 cm) a užší (5 cm). Výška planěk v přední části plotu (23m) je 84 cm, na bočních stranách (2x27m) a zadní straně (23m) je výška planěk 115 cm. Přístup od sousedů bude zajištěn.

**Okna - obnova nátěrů 19 oken** (odstín palisandr). Jde o dřevěná okna euro-roto.

Níže jsou uvedeny rozměry vnějšího rámu oken. U barevně vyznačených oken bude zapotřebí trochu zbrousit původní nátěr - směřují na jižní stranu a jsou "vyšisovaná". Na zbytku oken postačí nový nátěr.

1x kuchyně V115, Š145

2x obývák přízemí V175, Š85, V175, Š170 (dvojokno)

1x předsíň V115, Š85

1x ložnice přízemí V115, Š145 seřídit pravou část okna

1x hosp. místnost přízemí V115, Š145

1x koupelna přízemí V115, Š85

3x garáž V85, Š85

2x WC V55, Š55 u WC dole seřídit

1x spíž V55, Š55

1x balkón V115, Š85

2x obývák patro V115, Š85, V115, Š170 (dvojokno)

1x koupelna patro V55, Š85 seřídit

1x ložnice levá patro V115, Š145 (dvojokno)

1x ložnice pravá patro V115, Š145 (dvojokno)

2. NÁTĚRY NA KOV

**Železné části plotu** (odstín tmavě hnědá). V-výška, Š-šířka, H-hloubka.

25 sloupků V120 Š 10 H6 cm tj **6,6m2**

7 sloupků V87 Š10 H6 tj. **1,35m2**

Rám vrat V127 Š305 H4 tj **1,0m2**

Rám vrátek V124 Š 105 H4 **tj. 0,4m2**

2 tyče po obvodě plotu. Délka 2x100m, Š4cm, H2, celkem **16m2**

2 tyče na balkóně. Délka 2x315cm, Š4, H4 tj **0,75m2**

Celkem bude potřeba barva na kov na plochu cca **25m2** neboli 50m2 při dvou nátěrech.

**Plechové parapety u 19 oken** (odstín tmavě hnědá)

Délka parapetů 6x55 cm, 6x85, 5x145, 2x175 tj. 19,15 metru. Šířka parapetu 20 cm.

Celkem barva na **4m2** plechu, ideálně stejný odstín jako na sloupcích od plotu.

Poznámka: pokud firma bude ochotna udělat pouze část prací např. nátěry štítů, podbití a plotu a nikoliv oken (nebo opačně), tak to objednatel akceptuje a zbytek prací zadá jiné firmě.