Rekonstrukce bytu na Praze 10 (Jahodová 32, 2. patro) v následujícím rozsahu:

- obývací pokoj (6,34 m \* 3,85 m)

* stěny - oškrábat malbu, začistit nerovnosti, štuk, bílá výmalba; (jedna stěna 6,34 m je sádrokarton); **i za radiátory**
* strop perlinka, štuk, bílá výmalba
* podlahy – nechat stávající, pokládka koberce + olištování
* zásuvky beze změny, sundat stávající svítidla, nechat přívod (později sami dáme nová)
* dveře, okna beze změny

- pokoj (6,34 m \* 3,32 m)

* stěny - oškrábat malbu, začistit nerovnosti, štuk, bílá výmalba; (jedna stěna 6,34 m je sádrokarton); **i za radiátory**
* strop perlinka, štuk, bílá výmalba
* podlahy – nechat stávající, pokládka koberce + olištování
* zásuvky beze změny, sundat stávající svítidla, nechat přívod (později sami dáme nová)
* dveře, okna beze změny

- koupelna (cca 5 m2, viz půdorys)

* odstranění litinového radiátoru
* odstranění starých obkladů a dlažby
* odstranění staré malby (od obkladů ke stropu) + štuk, bílá výmalba voděodolnou barvou
* **odstranění starých zásuvek + 3 nové na jiném místě**
* pokládka nové dlažby a obkladů (do výše cca 2,1m)
* instalace vany se zástěnou (**vana bude u stěny s oknem -> nutno obložit i v oblasti parapetu**), odpad vany bude nutno posunout, vyvedení vodoměrů k okénku pod vanou
* instalace umyvadla se skříňkou a zrcadlo
* montáž elektrického radiátoru (žebřík)
* včetně instalatérských prací
* připravit přívod/odvod vody k pračce

- rekonstrukce WC (cca 1 m2)

* odstranění starých obkladů a dlažby + odstranění staré malby + štuk
* pokládka nové dlažby (obklady ne)
* výmalba voděodolnou barvou
* montáž WC kombi
* odstranění staré trubky přívodu plynu

- chodba/hala (3,94 m \* 3,75 m)

* příprava stěn (oškrábání, vyrovnání, štuk) + bílá výmalba
* výměna SDK desek na stropě, bílá výmalba
* zrušení vypínače světla
* nové OSB desky k vyrovnání podlahy + pokládka PVC (včetně lišt)
* odstranění staré trubky přívodu plynu

- kuchyně (3,28 m \* 4,47 m)

* příprava stěn + stropu (oškrábání, vyrovnání, štuk, perlink strop, **odstranění obkladů u kuchyňské linky**) + bílá výmalba
* nové OSB desky k vyrovnání podlahy + pokládka PVC (včetně lišt)
* odebrat zásuvky + udělat nové na jiném místě
* elektro práce nutné k připojení elektrické trouby a sporáku/desky
* instalatérské práce – nové odpady (schovat trubky do zdi, ale nezazdívat) + příprava na dřez a myčku

