
Upřesnění poptávky rekonstrukce přístavku Smečno

Stávající stav: -pozn. přístavek z celé západní strany je přistaven ke zdi sousedící s okolním pozemkem

****

****


****

Požadovaný stav:





Rozsah zakázky:


1) - ubouráni časti původni garáže - cca 3,5 x 3,5 m - část B -viz obr

****


2)-rekonstrukce střechy nad celým objektem (nova krytina (v.s.plech, rekonstrukce včetně nových tramu) -šikmá střecha cca 8x4m

****


3)-dozděni postranní zdi (po ubouráni části garáže) pod překladem- cca 4x2,5m

****

4)- 1x nova příčka cca 4x2,5m

****

**5)-**výměna starých dveří za nove, včetně rámu 3x(cca 2×80-90cm, 1xcca 120 dělene 1:3, vytvorění nových malých okének

****

6)-rozvod elektriny od hlavniho jistice + vcetne prioravy 1x kabel na 380V

cca 15m od jističe k okraji přístavku

7) -betonová podlaha s naěrem na beton v celém požadovaném přístavku

8)-vnitřni štuky v celém přístavku a venkovni omitka /kromě západní strany - 830cm x 380cm

+

-omitnuti sloupu 2x u vstupni brany