Výmalba HET bílá otěruvzdorná

 6,50  x  2,80  x  3,20             =    77,72 m2   -   kancelář č.1

(6,50  x  6,00  x  1,80) x 2ks  =  168,00 m2   -      -  „  -    č.2,3

 6,50  x  2,30  x  3,20             =    71,27 m2   -     -  „  -    č.4

(6,50  x  3,20  x  3,20) x 3ks  =  248,64 m2   -     -  „  -     č.5,6,7

 6,50  x  5,60                         =    36,40 m2   -     -  „  -     č.8

 6,50  x  3,00  x  3,20             =    80,30 m2   -     -  „  -     č.9

 6,50  x  3,40  x  3,20             =    85,46 m2   -     -  „  -     č.13

 3,00  x  1,70  x  3,20             =    35,18 m2   -    kuchyňka

 2,00  x  1,50  x  3,20             =    25,40 m2   -   chodbička

(1,40  x  0,90  x 1,60) x 4ks   =    34,48 m2   -   WC ženy + WC muži

 2,50  x  1,50  x  3,20            =    29,35 m2   -   vstup umývárna

 2,50  x  1,50  x  3,20            =    29,35 m2   -   sklad

 2,50  x  1,60  x  3,20            =    30,24 m2   -   chodbička muži umývárna

 4,40  x  2,50  x  3,20            =    55,16 m2   -   WC muži

20,40 x  2,60  x  3,20            =   200,24 m2  -   chodba 1.patro

(2,00  x  3,60)x 2ks              =     14,40 m2  -   stěny vstup

 3,10  x  2,00                       =       6,20 m2   -  strop vstup hlavní kuřárna

14,50 x  3,00  x  3,60           =   169,50 m2   -   hlavní chodba přízemí

20,00 x  4,00                       =     80,00 m2   -   stěny schodiště

10,00 x  3,20  x  5,50           =   177,20 m2   -   schodiště

 4,00  x  3,00  x  2,40           =    45,60 m2    -  WC muži přízemí

 2,00  x  1,80  x  2,40           =    21,84 m2    -  Chodbička přízemí

 1,90  x  2,30  x  2,40           =    24,53 m2    -  WC ženy přízemí

 4,00  x  2,50  x  2,40           =    41,20 m2    -        -  „  -

                                               ---------------

                                             1.787,66 m2

                   Odpočet:           -  155,20 m2 (plastové stěny, nemaluje se)

                                          --------------------

Celková plocha k výmalbě    **1.632,46 m2**

2 x nástřik topení – články     =  **268 ks**

2 x nátěr topení – trubičky do 10cm   =  **64,30 Bm**

2 x nátěr odpad – gajgr do 30cm       =    **6,40 Bm**

Začištění okenních stěn u topení       =   **38,70 m2**