Dobrý den,

Rád bych u Vaší firmy poptal výrobu a montáž kuchyňské linky a vestavěné skříněpro náš rekonstruovaný byt. Pokusím se o co nejkonkrétnější specifikaci:

* Rozměry a sestava skříněk viz přílohy.

Legenda:

Dolní skříňky:

1. vysoká spížní skříň (výška až po horní skříňky), s výsuvným systémem
2. lednice – obestavěná, ne vestavěná
3. skříňka se zásuvkami (3 zásuvky)
4. myčka
5. trouba (elektrická), na lince plynová varná deska
6. rohová skříňka s karuselem (nevím, jestli jsem trefil správně nutné rozměry pro tuto skříňku)
7. dřezová skříňka, pod dřezem prostor pro odpad – tříděný
8. rohová skříňka. Pokud se dá vyrobit i v této hloubce (400mm) s karuselem, nebo jiným systémem pro lepší dostupnost kouta, potom prosím takovou, pokud ne, bude skříňka s klasickými dvířky
9. skříňka se zásuvkami (3 zásuvky)
10. speciální skříňka – zde si nechám doporučit řešení, primární je zachování funkce radiátoru. Tzn. Dole možnost nasávání vzduchu, v desce potom mřížky pro výdech. Ve zbývajícím prostoru korpusu potom využitelný prostor, který ale může být podružný, tzn. Nebude se otevírat často
11. skříňka se zásuvkami (3 zásuvky) – opět je třeba vyřešit přítomnost připojovacího potrubí pro radiátor – „vyhnout se“ trubkám, opět si nechám doporučit ideální řešení

Horní skříňky:

1. Sříňka s policí, s výklopnými dvířky. Dvířka s prosklením
2. Dtto 1
3. Digestoř + skříňka dtto 1
4. Dtto 1
5. Rohová skříňka policí, s výklopnými dvířky. Dvířka s prosklením
6. Dtto 1
7. Dtto1

Další informace:

* Měli bychom rádi pracovní desku ve vyšší úrovni, než je standard, tedy 1000mm
* Chápu, že cena se odvine také od materiálu, dekoru a kování (úchytek). Máme určitou představu, ale finální výběr bude nuný až nad konkrétním vzorníkem. Prosím tedy pro porovnání o kalkulaci úplného základu:

Materiál skříňky – lamino 18mm

Materiál desky – lamino 38mm

Dekor skříňky – bílá

Dekor korpusy – bílá

* Výsuvy zásuvek – prosím o plnovýsuvy, vím, že existuje několik druhů podle funkce (plynulé dojezdy atd) a kvality – zde bych preferoval kvalitnější variantu.
* Kování pro výklopné horní skříňky – varianta dle odkazu:

<http://www.nedoplus.cz/blum-kovani/aventos/aventos-hk-vyklopna-dvirka/>

* Úchytky – nerez, vodorovné, např. toto:

http://www.svet-bydleni.cz/wp-content/uploads/2006/10/uchytky1.jpg

* Elektroinstalce a rozvody – samostatná dodávka, v koordinaci s vašimi pokyny a požadavky
* Osvětlení: Nechci žádné prosvícené skříňky, rampy s bodovkami apod., plánuji po celé délce linky montáž LED pásků, tzn. Bude jen třeba s elektrikářem doladit prostor pro trafo.
* Spotřebiče: Lednici vestavěnou neplánujeme, dtto trouba. Myčku ano.

Prosím o kalkulaci vč. dopravy, byt se nachází na adrese Kapraďová 2, Praha 10, byt je v 6. Patře ze sedmi, v domě je výtah, ale dost malý.

Dále ještě prosím o orientační nacenění vestavěné skříně do ložnice: 4500 x 2600mm, hl. 600mm, dveře posuvné (na tu délku asi 3, nebo 4 dílné), stačí bez boků, bez zad. Vevnitř hl. ramínkové tyče, doplnění policemi v horní části. Materiál – lamino, dveře totéž, 1/3 plochy se zrcadlem.

Za cenovou nabídku předem děkuji,

Filip Müller