|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslootvoru | Rozměr otvorušířka/výška (mm/mm) | Počet křídel | Počet oken celkem | podlaží | poznámka |
| 20 | 1 000/500 | jedno | 4 | podzemní | křídlo sklopné |
| 21 |  900/500 | jedno | 2 | podzemní | křídlo sklopné |
| 22 | 1 000/1 400 | jedno | 12 | á 4 v I, II, III podlaží | křídlo otevíravě-sklopné východní stěna |
| 23 | 1 000/1 500 | jedno | 18 | á 6 v I, II, III podlaží | křídlo otevíravě-sklopné, balkon a severní stěna |
| 24 | 2 700/1 900 | šest \*) | 6 | á 2 v I, II, III podlaží. | křídlo otevíravě-sklopné jižní stěna  |
| 25 | 2 000/1 500 | dvě | 6 | á 2 v I, II, III podlaží | křídlo otevíravě-sklopné severní stěna |
| 26 | 1 150/2 350 | jedno | 6 | á 2 v I, II, III podlaží | křídlo otevíravě-sklopné, dveře balkon - příčka 800 mm odspodu |
| \*) tři křídla horizontálně, okno děleno i svisle – příčka cca 500 mm odspodu |